蓝泰源RS485转RS232线定义

# 概述

此线由Φ16五芯航空公头、转换板、Φ12六芯航空母头及4芯连接线组成。应用于蓝泰源设备连接金属小键盘。

# **连接方式：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ16五芯航空公头 | 转换板PORT\_232 | 转换板PORT\_485 | Φ12六芯航空母头 |
| 1 | TXD | 12V | 1 |
| 2 | RXD | GND | 2 |
| 3 |  |  | 3 |
| 4 | GND |  | 4 |
| 5 | 5V | A/D+ | 5 |
|  |  | B/D- | 6 |

连接线总长度250mm以内。

# **封装**

接头和转换板全部采用塑封。