2018-7-9测试使用情况，有如下项需要协助：

1. 系统向IC卡模块发指令时经常没有响应，导致超时，超时时间从2秒到5秒。期间不能刷卡。
2. PSAM卡，当存在两张不同波特率的PSAM卡时，刷卡需要切换PSAM座。这时如果切换波特率会导致PSAM卡指令返回不了应答，只能重新复位PSAM卡才能成功，需要改成开机时复位了PSAM卡，后期的指令操作切换时只需要更改波特率就能对相应的PSAM卡发送指令。
3. 现有的蓝泰源应用恢复机制, 除了/autorun.sh脚本外,有无其他的机制会恢复蓝泰源的应用。
4. 需要提供ltyapp.upg, ltyres.upg文件的打包方式及解压方式，用来以将三联众瑞公交应用整合到系统中
5. 需要提供现有邯郸公交车上蓝泰源应用的下载更新处理机制。